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RST® MINI Anschlussleitung IP66/68(3 m; 2 h)/69, Stecker, freies Ende, 3x 1,5 mm², 250 V, 16 A, B2ca, Länge: 3 m, schwarz

System RST® MINI - konfektionierte H05VV-F Anschlussleitung IP66/68(3 m; 2 h)/69, 3-polig, 1,5 mm², Brandklasse B2ca, mit Verriegelung, Ausführung: Stecker RST16i3, freies Ende (ultraschallverdichtet), nach IEC 61535, mechanische Kodierung lichtgrau/schwarz, farbliche Kodierung schwarz.

Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart: IP66/68(3 m; 2 h)/69
Typ der Leitung: H05VV-F
Brandklasse: B2ca
Farbe der Leitung: schwarz
Halogenfrei: ja
Länge: 3 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH  
Typ: RST16I3K1S 15B 30SW
Bestellnummer: 46.432.30B4.1 

