[bookmark: _GoBack]
RST® MINI Anschlussleitung IP66/68(3 m; 2 h)/69, Stecker, freies Ende, 2x 2,5 mm², Kleinspannung, Länge: 5 m, signalbraun

System RST® MINI - konfektionierte H07RN-F Anschlussleitung IP66/68(3 m; 2 h)/69, 2-polig, 2,5 mm², mit Verriegelung, Ausführung: Stecker RST16i2, freies Ende (ultraschallverdichtet), nach IEC 61535, mechanische/farbliche Kodierung signalbraun.

Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart: IP66/68(3 m; 2 h)/69
Typ der Leitung: H07RN-F
Farbe der Leitung: schwarz
Halogenfrei: nein
Länge: 5 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH  
Typ: RST16I2K1S 25G 50BR
Bestellnummer: 46.423.5038.4 

