
podis® CON Einspeise- und Abgriffsmodul FCS 16 5 SI SA M32

System podis® CON - Einspeise- und Abgriffsmodul für Flachleitung 5G16; für feste Verdrahtung zur Einspeisung oder als Energieabgriff; für M32- Kabelverschraubung; 5-polig; Leistungsangaben nach VDE 63 A; 690 V; 6kV/3; Leistungsangaben nach UL 32 A; 600 V Schutzart IP65; Durchdringungskontaktierung; Torx 15; Schraubklemmen max. 16 mm² ein-/feindrähtig; max. Leitungsdurchmesser 25 mm; Gehäuse schwarz; Montageposition beliebig; Außenmaße 250x84x74 mm (LxBxH)

Bemessungsspannung: 690 V
Bemessungsstrom: 63 A
Farbe: schwarz
Material: Metall, Kunststoff

Fabrikat: Wieland Electric GmbH 
Typ: FCS 16 5 SI SA M32
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