
gesis® WIV Systemverteiler 20 kVA mit RST® POWER, gesis® CLASSIC 12/1/2/0/2

System gesis® WIV – Vorverdrahteter Systemverteiler mit steckbarer Einspeisung über eine RST50 oder 32 A CEKON Drehstromversorgung für eine maximale Anschlussleistung von 20 kVA. Die Abgänge erfolgen über das nach DIN EN 61535 zugelassene Installationssteckverbindersystem GST18®. Jeder Stromkreis ist einzeln abgesichert, die 16 A Abgänge sind FI-geschützt. Über einen gemeinsamen Hauptschalter können mehrere Anschlüsse ein- bzw. ausgeschaltet werden. Das Verteilersystem besteht aus schaltbaren und nicht schaltbaren Abgänge. Bei Bedarf können über die nicht schaltbaren Abgänge z.B. Notbeleuchtung oder Kühlsysteme betrieben werden. Sie sind auch zur Erweiterung bestehender Installationen geeignet und einfach in Betrieb zu nehmen. Eine Adapterleitung 3 m, 32 A CEKON auf RST50 ist im Lieferumfang enthalten.

Anschlussleistung: 20 kVA
Maximale Vorsicherung: 32 A
Anschlussart Einspeisung: steckbar RST50
Stecksystem Ausgänge: GST18® und Schutzkontaktsteckdose
Ausgangsleistung in Summe: 20 kVA
Schaltbare 1-phasige Ausgänge: 12
Schaltbare 3-phasige Ausgänge: 1
Nicht schaltbare 1-phasige Ausgänge: 2
Schutzkontaktsteckdose: 2
Fehlerstromschutzschalter, 4-polig, 40 A, 30 mA: 1
Leitungsschutzschalter, 1-polig, B, 16 A: 14
Leitungsschutzschalter, 3-polig, B, 16 A: 1
Hauptschalter 63 A: 1 
Gehäusematerial: Polycarbonat
Gehäusefarbe: Elektrograu
Umgebungsbedingungen: nur für trockene Räume
Schutzart ohne Gegenstecker: IP20
Schutzart alle Gegenstecker gesteckt: IP40 
Montageart: Wandmontage
Tiefe: 155 mm
Breite: 315 mm 
Höhe: 630 mm

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: WIV 20 P GC 12-1-2-0-2
Bestellnummer: 93.053.6009.0 
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