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gesis® Anschlussleitung, Buchse, freies Ende, 2x 1,5 mm², 250 V, 6 A, Eca, Länge: 7 m, pastellblau

System gesis® MINI - konfektionierte H05Z1Z1-F Anschlussleitung, 2-polig, 1,5 mm², für Dimmanwendungen, Brandklasse Eca, Ausführung: Buchse GST15i2, freies Ende, nach IEC 61535, mechanische Kodierung Code 2, farbliche Kodierung pastellblau.

Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 6 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart (gesteckt): IP40
Schutzart (ungesteckt): IP20
Typ der Leitung: H05Z1Z1-F
Brandklasse: Eca
Farbe der Leitung: weiß
Halogenfrei: ja
Länge: 7 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH 
Typ: GST15i2 KS B- 15 HW 70PB01
Bestellnummer: 91.222.7063.9 

