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gesis® Anschlussleitung, Buchse, freies Ende, 2x 1,5 mm², 50 V, 16 A, Eca, Länge: 7 m, lichtblau

System gesis® MINI - konfektionierte H05VV-F Anschlussleitung, 2-polig, 1,5 mm², für Niedervoltanwendungen, Brandklasse Eca, Ausführung: Buchse GST15i2, freies Ende, nach IEC 61535, mechanische Kodierung Code 2, farbliche Kodierung lichtblau.

Bemessungsspannung: 50 V
Bemessungsstrom: 16 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart (gesteckt): IP40
Schutzart (ungesteckt): IP20
Typ der Leitung: H05VV-F
Brandklasse: Eca
Farbe der Leitung: weiß
Halogenfrei: nein
Länge: 7 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH 
Typ: GST15i2 KS B- 15 W 70BL02
Bestellnummer: 91.222.7003.6 

