
gesis® SPZ Systemverteiler Energie mit integrierten FILS-C16 A 4-polig in erhöhter Schutzart

System gesis® SPZ – Systemverteiler, vorverdrahtet für die steckbare dezentrale Absicherung für EVC-Anwendungen. Das plombierbare Kunststoffgehäuse hat einen steckbaren Eingang mit 5-poligem RST® CLASSIC Geräteanschluss (Typ: RST25i5), betongrau kodiert. Intern ist ein 4-poliger RCBO Typ A mit der Auslösecharakteristik C16 A / 30 mA verbaut und verdrahtet. Der Ausgang ist steckbar in Form eines RST® CLASSIC 5-polig (Typ: RST25i5), betongrau kodiert ausgeführt. 

Anschlussart Eingänge: RST® CLASSIC (RST25i5) 
Farbliche Kodierung des Eingangs: Betongrau
3-phasige Eingänge: 1
Integrierte Schutz-/Schaltgerät: RCBO C16 A / 0,03 A Typ A
Stecksystem Ausgänge: RST® CLASSIC (RST25i5)
3-phasige Ausgänge: 1
Farbliche Kodierung des Ausgangs: Betongrau
Gehäusematerial: sonstiges
Schutzart: IP65
Montageart: Wand, Boden, Decke
Länge: 143 mm
Breite: 210 mm
Höhe: 100 mm

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: SPZ 4P-FI-C16-A-R25-1/1
Bestellnummer: 98.554.1200.6 
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