
gesis® SPZ Systemverteiler Energie als Bausatz mit RST25i5 Ein-/Ausgang in erhöhter Schutzart 

System gesis® SPZ – Systemverteiler, vorbereiteter Bausatz für die steckbare dezentrale Absicherung von EVC-Anwendungen. Das plombierbare Kunststoffgehäuse mit einer Breite von 4 TE hat einen steckbaren Eingang mit 5-poligem RST® CLASSIC Geräteanschluss (Typ: RST25i5), betongrau kodiert. Intern ist eine Hutschiene montiert, welche zur Selbstmontage von Schutz-/Schaltgeräten genutzt werden kann. Der Ausgang ist steckbar in Form eines RST® CLASSIC 5-polig (Typ: RST25i5), betongrau kodiert ausgeführt. 

Anschlussart Eingänge: RST® CLASSIC (RST25i5)
Farbliche Kodierung des Eingangs: Betongrau
3-phasige Eingänge: 1
Hutschiene integriert: ja
Stecksystem Ausgänge: RST® CLASSIC (RST25i5)
3-phasige Ausgänge: 1
Farbliche Kodierung des Ausgangs: Betongrau
Gehäusematerial: sonstiges
Schutzart: IP65
Montageart: Wand, Boden, Decke
Länge: 143 mm
Breite: 210 mm
Höhe: 100 mm

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: SPZ EVC Bausatz-R25-1/1
Bestellnummer: 98.554.1200.0 
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