
podis® CON Anschlussmodul, 5G16 mm², RST25i5, IP65, 400 V, 25 A, schwarz

System podis® CON - Anschlussmodul 5G16 RST für steckbare Verbindung mit RST25i5; 5-polig; Leistungsangaben nach IEC61535 25A; 400 V; Schutzart IP65; Durchdringungskontaktierung; Torx 15; Gehäuse schwarz; Montageposition beliebig; Außenmaße 217x84x74 mm (LxBxH)

Bemessungsspannung: 400 V
Bemessungsstrom: 25 A
Polzahl: 5
Schutzart: IP65
Halogenfrei: ja
Farbe: schwarz

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: FCS 16 5 SI SA RST 25
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