
podis® CON Anschlussmodul, 5G16 mm², RST20i5, IP65, 400 V, 20 A schwarz

System podis® CON - Anschlussmodul 5G16 RST für steckbare Verbindung mit RST20i5; 5-polig; Leistungsangaben nach VDE 20A; 400 V; Leistungsangaben nach UL 20 A; 600 V; Schutzart IP65; Durchdringungskontaktierung; Torx 15; Gehäuse schwarz; Montageposition beliebig; Außenmaße 217x84x74 mm (LxBxH)

Bemessungsspannung: 400 V
Bemessungsstrom: 20 A
Polzahl: 5
Schutzart: IP65
Halogenfrei: ja
Farbe: schwarz

Fabrikat: Wieland Electric GmbH 
Typ: FCS 16 5 SI SA RST
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