
podis® CON Anschlussmodul, 5G6 mm², M25, IP65, 690 V, 20 A, schwarz

System podis® CON - Anschlussmodul 5G6 für feste Verdrahtung; für M25-Kabelverschraubung; 5-polig; Leistungsangaben nach VDE 20 A; 690 V; 6kV/3; Leistungsangaben nach UL 32 A; 600 V Schutzart IP65; Durchdringungskontaktierung; Torx 15; Schraubklemmen max. 16 mm² ein-/feindrähtig; max. Leitungsdurchmesser 18 mm; Gehäuse schwarz; Montageposition beliebig; Außenmaße 245x84x59 mm (LxBxH)

Bemessungsspannung: 690 V
Bemessungsstrom: 20 A
Polzahl: 5
Schutzart: IP65
Bemessungsquerschnitt: 6 mm²
Leitungsdurchmesser: 9 - 18 mm
Halogenfrei: ja
Farbe: schwarz

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: FCS 6 5 SI SA M25 LH
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