
podis® CON Anschlussmodul, 5G6 mm², RST20i5, IP65, 690V, 20 A, schwarz

System podis® CON - Anschlussmodul mit geringer Bauhöhe 5G6 RST® für steckbare Verbindung mit RST20i5; 5-polig; Leistungsangaben nach VDE 20 A; 690 V; Leistungsangaben nach UL 20 A; 600 V; Schutzart IP65; Durchdringungskontaktierung; Torx 15; Gehäuse schwarz; Montageposition beliebig; Außenmaße 217x84x59 mm (LxBxH)

Bemessungsspannung: 690 V
Bemessungsstrom: 20 A
Polzahl: 5
Schutzart: IP65
Bemessungsquerschnitt: 6 mm²
Halogenfrei: ja
Farbe: schwarz

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: FCS 6 5 SI SA RST20i5 L
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