
podis® CON PLC-Modul, 5G16, IP65, LS 10 kA 1+N, C13 A, schwarz

System podis® CON - PLC-Modul Flachleitungsabgriff; mit Integrationsmöglichkeit von Reiheneinbaugeräten (4 TE); beigelegt sind ein Leitungsschutzschalter 10 kA, 1+N mit der Auslösecharakteristik C13 A inklusive der Verdrahtung und eine teilbare Kabelverschraubung für die
Kommunikationsleitung (RJ45); für M32-Kabelverschraubung Ausgang, plus optionale Ausbrüche für M20-Kabelverschraubung und M12; abschließbar mit Vorhängeschloss; Farbe schwarz

Bemessungsspannung: 230 V
Bemessungsstrom: 13 A
Polzahl: 5
Schutzart: IP65
Halogenfrei: ja
Farbe: schwarz

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: PLC MODUL ADAPTER
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