
podis® CON Flachleitung, 5G25 mm², 0,6/1 kV, B2ca s1a d1 a1, grau, halogenfrei

System podis® CON - Flachleitung LSHF 5G25; 0,6/1kV; BPVO Klasse B2ca s1a d1 a1; Bemessungsstrom 63 A; halogenfrei; flammwidrig; für feste Installation; Farbe grau; B x H
48x11,5 mm (BxH)

Bemessungsspannung: 0,6/1 kV
Farbe der Leitung: grau
Mantelmaterial: Polyolefin
Flammwidrigkeit: selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2
Brandklasse: B2ca s1a d1 a1 
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: LSHF 5G25
Bestellnummer: 99.099.0000.8

Stück:     


podis® CON Anschlussmodul, 5G16 mm², RST20i5, IP65, 400 V, 20 A schwarz

System podis® CON - Anschlussmodul 5G16 RST für steckbare Verbindung mit RST20i5; 5-polig; Leistungsangaben nach VDE 20A; 400 V; Leistungsangaben nach UL 20 A; 600 V; Schutzart IP65; Durchdringungskontaktierung; Torx 15; Gehäuse schwarz; Montageposition beliebig; Außenmaße 217x84x74 mm (LxBxH)

Bemessungsspannung: 400 V
Bemessungsstrom: 20 A
Polzahl: 5
Schutzart: IP65
Halogenfrei: ja
Farbe: schwarz

Fabrikat: Wieland Electric GmbH 
Typ: FCS 16 5 SI SA RST
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