
podis® CON Absicherungsmodul, 5G16, RST20i5, IP65, FI/LS Typ A C16 A / 30 mA, schwarz

System podis® CON - Absicherungsmodul; kombiniert Flachleitungsabgriff und dezentrale Absicherung; intern ist ein 4-poliger FI/LS Typ A mit der Auslösecharakteristik C16 A / 30 mA verbaut und verdrahtet; mit einem integrierten steckbaren Ausgang RST20i5 in schwarz; abschließbar mit
Vorhängeschloss; Farbe schwarz

Bemessungsspannung: 400 V
Bemessungsstrom: 16 A
Polzahl: 5
Schutzart: IP65
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm²
Halogenfrei: ja
Farbe: schwarz

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: FH RCBO 16 CARST20
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