
podis® CON Absicherungsmodul, 5G16, M32, IP65, zur Selbstbestückung, schwarz

System podis® CON - Absicherungsmodul; kombiniert Flachleitungsabgriff und dezentrale Absicherung; mit Integrationsmöglichkeit von Reiheneinbaugeräten (4 TE); für M32-Kabelverschraubung Ausgang, plus optionale Ausbrüche für M20-Kabelverschraubung und M12 Gerätestecker; abschließbar mit Vorhängeschloss; Farbe schwarz

Bemessungsspannung: 690 V
Bemessungsstrom: 63 A
Polzahl: 5
Schutzart: IP65
Leitungsdurchmesser: 10 – 25 mm 
Halogenfrei: ja
Farbe: schwarz

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: FH MT        M32
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