
podis® CON Einspeise- und Abgriffmodul, 5G16, M32, IP65, schwarz

System podis® CON – Anschlussmodul (hohe Version) für feste Verdrahtung zur Einspeisung oder als Energieabgriff; für M32-Kabelverschraubung; 5-polig; Leistungsangaben nach VDE 63 A; 690 V; 6kV/3; Schutzart IP65; Durchdringungskontaktierung; Torx 15; Schraubklemmen max. 16 mm² ein-/feindrähtig; max. Leitungsdurchmesser 25 mm; Gehäuse schwarz; Montageposition beliebig; Außenmaße 219x147x84 mm (LxBxH)

Bemessungsspannung: 690 V
Bemessungsstrom: 63 A
Polzahl: 5
Schutzart: IP65
Bemessungsquerschnitt: 16 mm²
Leitungsdurchmesser: 10 – 25 mm
Halogenfrei: ja
Farbe: schwarz

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: FCS 16 5 SI SA M32 XF
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