
podis® CON Absicherungsmodul, 5G16, RST25i5, IP65, LS C32 A / 30 mA, schwarz

System podis® CON - podis CON 5G16 Absicherungsmodul; kombiniert Flachleitungsabgriff und
dezentrale Absicherung; intern ist ein 4-poliger Leitungsschutzschalter mit der Auslösecharakteristik C32 A verbaut und verdrahtet; mit einem integrierten steckbaren Ausgang RST25i5 in betongrau; abschließbar mit Vorhängeschloss; Farbe schwarz

Bemessungsspannung: 400 V
Bemessungsstrom: 32 A
Polzahl: 5
Schutzart: IP65
Bemessungsquerschnitt: 6 mm²
Halogenfrei: ja
Farbe: schwarz

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: FH  BO  32 C RST25
[bookmark: _GoBack]Bestellnummer: 75.453.1755.1


