
podis® CON Anschlussmodul Doppelausgang, 5G16, RST25, IP65, schwarz

System podis® CON – Anschlussmodul (hohe Version) mit Doppelausgang für steckbare Verbindung mit RST25i5; als Energieabgriff; 5-polig; Leistungsangaben nach VDE 63 A; 690 V; 6kV/3; Schutzart IP65; Durchdringungskontaktierung; Torx 15; Schraubklemmen max. 16 mm² ein-/feindrähtig / max. 2x 6 mm² feindrähtig; max. Leitungsdurchmesser 25 mm; Gehäuse schwarz; Montageposition beliebig; Außenmaße 218x84x146 mm (LxBxH)

Bemessungsspannung: 400 V
Bemessungsstrom: 63 A
Polzahl: 5
Schutzart: IP65
Bemessungsquerschnitt: 6 mm²
Halogenfrei: ja
Farbe: schwarz

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: FCS 16 5 SI SA RST25
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