
podis® CON Einspeisemodul, 5G16, IP65, 690V, 100 A, grau

System podis® CON – Einspeisemodul für Flachleitung 5G16; Anschluss über Rundleitung; Ausbruch für Eingang der Rundleitung mit Durchmesser 25 mm; 5-polig; Leistungsangaben nach IEC 100 A; 690 V; 6kV/3; Leistungsangaben nach UL 61 A; 600 V; Schutzart IP65; Schraubklemmen max. 35 mm² ein-/feindrähtig; Gehäuse grau; Montageposition beliebig; Außenmaße 300x145x100 mm (LxBxH)

Bemessungsspannung: 690 V
Bemessungsstrom: 100 A
Polzahl: 5
Schutzart: IP65
Bemessungsquerschnitt Flachleitung: 16 mm²
Farbe: grau

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: FCS  16  5 SA SAM
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