
podis® CON Doppeladerendhülse 2x 6,0 mm²

System podis® CON – Doppeladerendhülse, für Anschlussmodule 75.456.0353.1 und
75.256.0353.1, mit Isolierstoffkragen, für Leiterquerschnitt 2x 6,0 mm²/ 2x AWG10

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
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