
podis® CON Flachleitung, 5G16 mm², 0,6/1 kV, B2ca s1a d1 a1, grauweiß, halogenfrei

System podis® CON - Flachleitung LSHF 5G16; 0,6/1kV; BPVO Klasse B2ca s1a d1 a1; Strombelastbarkeit bis zu 63 A; halogenfrei, flammwidrig; für feste Installation; Farbe grauweiß; 48x11,5 mm (BxH)

Bemessungsspannung: 0,6/1 kV
Farbe der Leitung: grauweiß
Mantelmaterial: Polyolefin
Flammwidrigkeit: selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2
Brandklasse: B2ca s1a d1 a1
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: LSHF 5G16
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