
podis® CON Twin ferrule 2x 6.0 mm²

System podis® CON –Twin ferrule, for Connection modules 75.456.0353.1 und
75.256.0353.1, mit insulating sleeve, for cross-section 2x 6.0 mm²/ 2x AWG10

Brand: Wieland Electric GmbH
Part No.: 06.600.7227.6 
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