
RST® Rundsteckverbinder, IP66/67/69K, Stecker, 4-polig, 250/400 V, 50 A

System RST® POWER - Rundsteckverbinder in Schutzart IP66/67/69K, Ausführung als Stecker, 4-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung, feldkonfektionierbar, mechanische/farbliche Kodierung schwarz.

Bemessungsspannung: 250/400 V
Bemessungsstrom: 50 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart bis IP66/67/69K
Anschlussquerschnitt (ein-/mehrdrähtig): 4,0 - 6,0 mm²
Anschlussquerschnitt (flexible Leitung): 4,0 - 16,0 mm²
Leitungsdurchmesser: 20 - 32 mm
Verschraubung: M40
Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2
Dichtungsmaterial: NBR
Anschluss pro Pol: 1
Kennzeichnung: PE, 1, 2, 3
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: RST50I4S S1 ZR6 S SW
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