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gesis® Verbindungsleitung, Buchse, Stecker, 2x 0,5 mm², 50 V, 3 A, Dca, Länge: 3 m, grün

System gesis® NV - konfektionierte FB-H(St) 2x230,8 Verbindungsleitung, 2-polig, 0,5 mm², Brandklasse Dca, Ausführung: Stecker BST14i2, Buchse BST14i2, mechanische Kodierung Code 1, farbliche Kodierung grün.

Bemessungsspannung: 50 V
Bemessungsstrom: 3 A
Schutzart: IP20
Zulassung: KNX zertifiziert
Typ der Leitung: FB-H(St) 2x230,8
Brandklasse: Dca
Farbe der Leitung: grün
Halogenfrei: ja
Länge: 3 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH  
Typ: BST14i2 KF BS 50H 30GN01
Bestellnummer: 94.425.3060.7 

