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gesis® Anschlussleitung, Buchse, freies Ende, 2x 0,5 mm², 50 V, 3 A, Eca, Länge: 1 m, schwarz

System gesis® NV - konfektionierte L03Z1Z1-U Anschlussleitung, 2-polig, 0,5 mm², Brandklasse Eca, Ausführung: Buchse BST14i2, freies Ende, mechanische Kodierung Code 2, farbliche Kodierung pastellblau.

Bemessungsspannung: 50 V
Bemessungsstrom: 3 A
Schutzart: IP20
Typ der Leitung: L03Z1Z1-U
Brandklasse: Eca
Farbe der Leitung: schwarz
Halogenfrei: ja
Länge: 1 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH  
Typ: BST14i2 KF B- 50Z 10PB02
Bestellnummer: 94.425.1093.9 

