
gesis® Steckverbinder, Stecker, 3-polig, 50 V, 3 A, schwarz 

System gesis® NV - Steckverbinder für Bus-/Signalleitungen (z.B. LON), Ausführung als Stecker, 3-polig, mit Federkraftanschluss, kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung und Verriegelung, feldkonfektionierbar, mechanische Kodierung Code 3, farbliche Kodierung schwarz.

Bemessungsspannung: 50 V
Bemessungsstrom: 3 A
Schutzart: IP20
Anschlussquerschnitt eindrähtig: 0,25 - 0,75 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,25 - 0,75 mm²
Leitungsdurchmesser: 5,5 - 6,5 mm
Werkstoff des Gehäuses: Polyamid
Anschluss pro Pol: 1
Kennzeichnung: 2-, 1+
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH  
Typ: BST14i3 F S1 Z R1 MSW
[bookmark: _GoBack]Bestellnummer: 93.432.2553.1


