
gesis® Snap-In, Buchse, 3-polig, für Gehäuseeinbau, 50 V, 3 A, schwarz

System gesis® NV - Steckverbinder für Bus-/Signalleitungen (z.B. LON), Ausführung als Buchse, 3-polig, mit Federkraftanschluss, einrastbar in Gehäuse, mit integrierter Verriegelung, mechanische Kodierung Code 3, farbliche Kodierung schwarz.

Bemessungsspannung: 50 V
Bemessungsstrom: 3 A
Schutzart: IP20
Anschlussquerschnitt eindrähtig: 0,25 - 0,75 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,25 - 0,75 mm²
Werkstoff des Gehäuses: Polyamid
Anschluss pro Pol: 1
Kennzeichnung: 1+, 2-
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH  
Typ: BST14i3 F B1 R SW
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