
gesis® Steckverbinder, Stecker, 2-polig, 50 V, 3 A, schwarz/pastellblau 

System gesis® NV - Steckverbinder für Bus-/Signalleitungen, Ausführung als Stecker, 2-polig, mit Federkraftanschluss, kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung und Verriegelung, feldkonfektionierbar, mechanische Kodierung Code 2, farbliche Kodierung pastellblau.

Bemessungsspannung: 50 V
Bemessungsstrom: 3 A
Schutzart: IP20
Anschlussquerschnitt eindrähtig: 0,25 - 0,75 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,25 - 0,75 mm²
Leitungsdurchmesser: 5,5 - 6,5 mm
Werkstoff des Gehäuses: Polyamid
Anschluss pro Pol: 1
Kennzeichnung: 2-, 1+
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH  
Typ: BST14i2 F S1 Z R1 S MPB02
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