
gesis® Snap-In, Buchse, 2-polig, für Gehäuseeinbau, 50 V, 3 A, schwarz/pastellblau

System gesis® NV - Steckverbinder für Bus-/Signalleitungen, Ausführung als Buchse, 2-polig, mit Federkraftanschluss, einrastbar in Gehäuse, mit integrierter Verriegelung und Verschluss-Stück, mechanische Kodierung Code 2, farbliche Kodierung pastellblau.

Bemessungsspannung: 50 V
Bemessungsstrom: 3 A
Schutzart: IP20
Anschlussquerschnitt eindrähtig: 0,25 - 0,75 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,25 - 0,75 mm²
Werkstoff des Gehäuses: Polyamid
Anschluss pro Pol: 1
Kennzeichnung: 1+, 2-
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH  
Typ: BST14i2 F B1 R S PB02
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