
gesis® Verteiler, 2-polig, 1 Eingang, 2 Ausgänge, 50 V, 3 A, pastellblau

System gesis® NV - Verteiler für Bus-/Signalleitungen, Ausführung als Kombi-Verteilerblock in T-Form, 2-polig, 1 Eingang, 2 Ausgänge, mit integrierter Verriegelung, mechanische Kodierung Code 2, farbliche Kodierung pastellblau.

Bemessungsspannung: 50 V
Bemessungsstrom: 3 A
Schutzart: IP20
Werkstoff des Gehäuses: Polyamid
Eingang: 1
Ausgänge: 2
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH  
Typ: BST14i2 V 2P1 T PB02 
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