
gesis® Snap-In, Stecker, 5-polig, für Gehäuseeinbau, 250/400 V, 16 A, schwarz

System gesis® MINI - Installationssteckverbinder nach IEC 61535 für feste Installation, Ausführung als Stecker, 5-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, mit Rahmen einrastbar in Gehäuse, mit integrierter Verriegelung, mechanische Kodierung Code 1, farbliche Kodierung schwarz.

Bemessungsspannung: 250/400 V
Bemessungsstrom: 16 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart bis IP40
Materialstärke: 0,5 - 1,5 mm
Anschlussquerschnitt eindrähtig: 0,5 - 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,5 - 2,5 mm²
Werkstoff des Gehäuses: Polyamid
Anschluss pro Pol: 1
Kennzeichnung: 3, 2, 1, PE, N
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH 
Typ: GST15i5S S1 R V SW
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