
gesis® Steckverbinder, Buchse, 4-polig, 250/400 V, 16 A, weiß 

System gesis® MINI - Installationssteckverbinder nach IEC 61535 für feste Installation, Ausführung als Buchse, 4-polig, 5-poliges Gehäuse, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, sehr kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung, feldkonfektionierbar, mechanische Kodierung Code 1, farbliche Kodierung weiß.

Bemessungsspannung: 250/400 V
Bemessungsstrom: 16 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart bis IP40
Anschlussquerschnitt eindrähtig: 0,5 - 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,5 - 2,5 mm²
Leitungsdurchmesser: 8,5 - 12,5 mm (H05VV-F, NYM)
Werkstoff des Gehäuses: Polyamid
Anschluss pro Pol: 1
Kennzeichnung: N, PE, 1, 2
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH 
Typ: GST15i4 S B1 Z R1 WS
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