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gesis® Verbindungsleitung, Buchse, Stecker, 5x 1,5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Länge: 2 m, schwarz

System gesis® MINI - konfektionierte H05VV-F Verbindungsleitung mit Schutzleiter, 5-polig, 1,5 mm², Brandklasse Eca, Ausführung: Stecker GST15i5, Buchse GST15i5, mit schräger Leitungseinführung, nach IEC 61535, mechanische Kodierung Code 1, farbliche Kodierung schwarz.

Bemessungsspannung: 250/400 V
Bemessungsstrom: 16 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart (gesteckt): IP40
Schutzart (ungesteckt): IP20
Typ der Leitung: H05VV-F
Brandklasse: Eca
Farbe der Leitung: schwarz
Halogenfrei: nein
Länge: 2 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH 
Typ: GST15i5KS BS X15 V 20SW
Bestellnummer: 91.257.2000.1 

