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gesis® Anschlussleitung, Buchse, offenes Ende, 3x 1,5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Länge: 2 m, braun/schwarz

System gesis® MINI - konfektionierte H05VV-F Anschlussleitung ohne Schutzleiter, 3-polig, 1,5 mm², Brandklasse Eca, Ausführung: Buchse GST15i3, offenes Ende, nach IEC 61535, mechanische Kodierung Code 4, farbliche Kodierung braun.

Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart (gesteckt): IP40
Schutzart (ungesteckt): IP20
Typ der Leitung: H05VV-F
Brandklasse: Eca
Farbe der Leitung: schwarz
Halogenfrei: nein
Länge: 2 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH 
Typ: GST15i3 KS B- 15 W 20BR01
Bestellnummer: 91.232.2003.4 

