
gesis® Zwischenkupplung, 5-polig, 1 Eingang, 1 Ausgang, 250 V, 16 A, weiß

System gesis® MINI - Zwischenkupplung für Installationssteckverbinder nach IEC 61535, zum direkten Weiterverbinden z.B. von Leuchte zu Leuchte, 5-polig, gedrehte Kontakte, 1 Eingang, 1 Ausgang, integrierte Verriegelung einseitig überziehbar, mechanische Kodierung Code 1, farbliche Kodierung weiß.

Bemessungsspannung: 250/400 V
Bemessungsstrom: 16 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart (gesteckt): IP40
Schutzart (ungesteckt): IP20
Werkstoff des Gehäuses: Polyamid
Eingang: 1
Ausgang: 1
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH 
Typ: GST15i5 Z 1P1 WS
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