
gesis® Steckverbinder, Stecker, 5-polig, 250 V, 20 A, hellelfenbein 

System gesis® CLASSIC - Installationssteckverbinder nach IEC 61535 für feste Installation, speziell für Anwendungen, bei denen die Prüfung der Brandgefahr nach EN 60335-1 gefordert wird, Ausführung als Stecker, 5-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung, feldkonfektionierbar, mechanische Kodierung Code 1, farbliche Kodierung hellelfenbein.

Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 20 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart: IP40
Anschlussquerschnitt eindrähtig: 0,75 - 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,75 - 2,5 mm²
Leitungsdurchmesser: 8 - 12,5 mm
Werkstoff des Gehäuses: Polyamid
Anschluss pro Pol: 1
Kennzeichnung: 1, 2, PE, N, 3
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: GST18i5 S S1 Z R1 N
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