
gesis® Steckverbinder, Buchse, 5-polig, 250/400 V, 20 A, 4 mm², maigrün

System gesis® CLASSIC - Installationssteckverbinder nach IEC 61535 für feste Installation, Ausführung als Buchse, 5-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, für Anschlussquerschnitte bis 4 mm², kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung, feldkonfektionierbar, mechanische Kodierung Code 4, farbliche Kodierung maigrün.

Bemessungsspannung: 250/400 V
Bemessungsstrom: 20 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart: IP40
Anschlussquerschnitt eindrähtig: 0,5 - 4 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,5 - 4 mm²
Leitungsdurchmesser: 11,5 - 15,5 mm (H05VV, NYM)
Werkstoff des Gehäuses: Polyamid
Anschluss pro Pol: 1
Kennzeichnung: 4, 3/N, PE, 2, 1
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: GST18i5 S B1 Z R2 GN04
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