
gesis® Steckverbinder, Buchse, 5-polig, 50 V, 6 A, lichtblau 

System gesis® CLASSIC - Installationssteckverbinder nach IEC 61535 für feste Installation, für Niedervoltanwendungen, Ausführung als Buchse, 5-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung, feldkonfektionierbar, mechanische Kodierung Code 6, farbliche Kodierung lichtblau.

Bemessungsspannung: 50 V
Bemessungsstrom: 6 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart: IP40
Anschlussquerschnitt eindrähtig: 0,75 - 1,0 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,75 - 1,0 mm²
Leitungsdurchmesser: 7 - 13,5 mm (H05VV, NYM)
Werkstoff des Gehäuses: Polyamid
Anschluss pro Pol: 1
Kennzeichnung: 5, 4, 3, 2, 1
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: GST18i5 S B1B Z R2 BL01
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