
gesis® Steckverbinder, Stecker, 4-polig, 250/400 V, 20 A, kieselgrau 

System gesis® CLASSIC - Installationssteckverbinder nach IEC 61535 für feste Installation, Ausführung als Stecker, 4-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung, feldkonfektionierbar, mechanische Kodierung Code 2, farbliche Kodierung kieselgrau.

Bemessungsspannung: 250/400 V
Bemessungsstrom: 20 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart: IP40
Anschlussquerschnitt eindrähtig: 0,75 - 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,75 - 2,5 mm²
Leitungsdurchmesser: 6,8 - 11,5 mm (H05VV, NYM)
Werkstoff des Gehäuses: Polyamid
Anschluss pro Pol: 1
Kennzeichnung: 1, PE, N, 2
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: GST18i4 S S1 Z R1 GR01
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