
gesis® Steckverbinder, Stecker, 4-polig, 250/400 V, 20 A, maigrün 

System gesis® CLASSIC - Installationssteckverbinder nach IEC 61535 für feste Installation, Ausführung als Stecker, 4-polig, gedrehte Kontakte mit Federkraftanschluss, kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung, feldkonfektionierbar, mechanische Kodierung Code 4, farbliche Kodierung maigrün.

Bemessungsspannung: 250/400 V
Bemessungsstrom: 20 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart: IP40
Anschlussquerschnitt eindrähtig: 1,5 - 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig: 1,5 mm² mit Aderendhülse
Leitungsdurchmesser: 9,5 - 11,5 mm (H05VV, NYM, H05RNF)
Werkstoff des Gehäuses: Polyamid
Anschluss pro Pol: 2
Kennzeichnung: 1, PE, 2/N, 3
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: GST18i4 F S2 Z R1 GN02
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