
gesis® Steckverbinder, Buchse, 4-polig, 250 V, 20 A, hellelfenbein 

System gesis® CLASSIC - Installationssteckverbinder nach IEC 61535 für feste Installation, speziell für Anwendungen, bei denen die Prüfung der Brandgefahr nach EN 60335-1 gefordert wird, Ausführung als Buchse, 4-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung, feldkonfektionierbar, mechanische Kodierung Code 1, farbliche Kodierung hellelfenbein.

Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 20 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart: IP40
Anschlussquerschnitt eindrähtig: 0,75 - 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,75 - 2,5 mm²
Leitungsdurchmesser: 6,2 – 11,2 mm
Werkstoff des Gehäuses: Polyamid
Anschluss pro Pol: 1
Kennzeichnung: 2, N, PE, 1
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: GST18i4 S B1 Z R1 N
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