
gesis® Steckverbinder, Stecker, 3-polig, 250 V, 20 A, weiß 

System gesis® CLASSIC - Installationssteckverbinder nach IEC 61535 für feste Installation, Ausführung als Stecker, 3-polig, gedrehte Kontakte mit Federkraftanschluss, kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung, feldkonfektionierbar, mechanische Kodierung Code 1, farbliche Kodierung weiß.

Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 20 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart: IP40
Anschlussquerschnitt eindrähtig: 1,5 - 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig: 1,5 mm² mit Aderendhülse
Leitungsdurchmesser: 7,8 - 10,3 mm (H05VV, NYM)
Werkstoff des Gehäuses: Polyamid
Anschluss pro Pol: 2
Kennzeichnung: L, PE, N
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: GST18i3 F S2 Z R1 WS
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