
gesis® IDC-Adapter, 3-polig, 1 Eingang, 2 Ausgänge, 250 V, 20 A, weiß

System gesis® CLASSIC - GST18i3 Leitungsabgang Buchse 3-polig mit IDC-Anschluss, geeignet für starre und mehrdrähtige Leiter in existierenden Installationen von 1,5 bis 2,5 mm², 250 V, 20 A, mechanische Kodierung Code 1, farbliche Kodierung weiß, Gehäusefarbe weiß.

Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 20 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Anschlussquerschnitt eindrähtig: 1,5 - 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt 7-drähtig: 1,5 mm²
Schutzart: IP40
Werkstoff des Gehäuses: Polyamid
Eingang/Weiterleitung: Standard-Leitung z.B. NYM
Abgang: 3-poliges Buchsenteil GST18i3
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: GST18i3 B2HZR1 M WS 
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