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gesis® Anschlussleitung, Stecker, freies Ende, 3x 1,5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Länge: 5 m, maigrün

System gesis® CLASSIC - konfektionierte H05Z1Z1-F Anschlussleitung mit Schutzleiter, 3-polig, 1,5 mm², Brandklasse Eca, Ausführung: Stecker GST18i3, freies Ende (ultraschallverdichtet), nach IEC 61535, mechanische Kodierung Code 7, farbliche Kodierung maigrün.

Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart: IP40
Typ der Leitung: H05Z1Z1-F
Brandklasse: Eca
Farbe der Leitung: schwarz
Halogenfrei: ja
Länge: 5 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: GST18i3 K1 -S 15H 50GN07
Bestellnummer: 92.297.5064.7 

