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gesis® Verbindungsleitung, Buchse, Stecker, 5x 2,5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca, Länge: 3 m, schwarz

System gesis® CLASSIC - konfektionierte H05VV-F Verbindungsleitung mit Schutzleiter, 5-polig, 2,5 mm², Brandklasse Eca, Ausführung: Stecker GST18i5, Buchse GST18i5, nach IEC 61535, mechanische Kodierung Code 1, farbliche Kodierung schwarz.

Bemessungsspannung: 250/400 V
Bemessungsstrom: 20 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart: IP40
Typ der Leitung: H05VV-F
Brandklasse: Eca
Farbe der Leitung: schwarz
Halogenfrei: nein
Länge: 3 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: GST18i5 K1 BS 25E 30SW
Bestellnummer: 92.258.3000.1 

