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gesis® Anschlussleitung, Buchse, freies Ende, 5x 1,5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Länge: 3 m, tomatenrot

System gesis® CLASSIC - konfektionierte H05VV-F Anschlussleitung mit Schutzleiter, 5-polig, 1,5 mm², Brandklasse Eca, Ausführung: Buchse GST18i5, freies Ende (ultraschallverdichtet), nach IEC 61535, mechanische Kodierung Code 3, farbliche Kodierung tomatenrot.

Bemessungsspannung: 250/400 V
Bemessungsstrom: 16 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart: IP40
Typ der Leitung: H05VV-F
Brandklasse: Eca
Farbe der Leitung: schwarz
Halogenfrei: nein
Länge: 3 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: GST18i5 K1 B- 15E 30TR01
Bestellnummer: 92.257.3003.0 

