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gesis® Anschlussleitung, Stecker, freies Ende, 5x 1,0 mm², 250/400 V, 10 A, Eca, Länge: 8 m, weiß

System gesis® CLASSIC - konfektionierte H05Z1Z1-F Anschlussleitung mit Schutzleiter, 5-polig, 1,0 mm², Brandklasse Eca, Ausführung: Stecker GST18i5, freies Ende (ultraschallverdichtet), nach IEC 61535, mechanische Kodierung Code 1, farbliche Kodierung weiß.

Bemessungsspannung: 250/400 V
Bemessungsstrom: 10 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart: IP40
Typ der Leitung: H05Z1Z1-F
Brandklasse: Eca
Farbe der Leitung: weiß
Halogenfrei: ja
Länge: 8 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: GST18i5 K1 -S 10H 80WS
Bestellnummer: 92.256.8064.2 

