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gesis® Anschlussleitung, Stecker, freies Ende, 3x 2,5 mm², 250 V, 20 A, Eca, Länge: 3 m, braun

System gesis® CLASSIC - konfektionierte H05Z1Z1-F Anschlussleitung ohne Schutzleiter, 3-polig, 2,5 mm², Brandklasse Eca, Ausführung: Stecker GST18i3, freies Ende (ultraschallverdichtet), nach IEC 61535, mechanische Kodierung Code 4, farbliche Kodierung braun.

Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 20 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart: IP40
Typ der Leitung: H05Z1Z1-F
Brandklasse: Eca
Farbe der Leitung: schwarz
Halogenfrei: ja
Länge: 3 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: GST18i3 K1 -S 25H 30BR05
Bestellnummer: 92.238.3064.4 

