[bookmark: _GoBack]
gesis® Anschlussleitung, Buchse, freies Ende, 3x 1,5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Länge: 1 m, schwarz

System gesis® CLASSIC - konfektionierte H05VV-F Anschlussleitung mit Schutzleiter, 3-polig, 1,5 mm², Brandklasse Eca, Ausführung: Buchse GST18i3, freies Ende (ultraschallverdichtet), nach IEC 61535, mechanische Kodierung Code 1, farbliche Kodierung schwarz.

Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart: IP40
Typ der Leitung: H05VV-F
Brandklasse: Eca
Farbe der Leitung: schwarz
Halogenfrei: nein
Länge: 1 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: GST18i3 K1 B- 15E 10SW
Bestellnummer: 92.232.1003.1 

